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               APARATAJ ELECTRIC DE JOAS~ TENSIUNE
                              DIVERSE APARATE ELECTRICE
             LOW VOLTAGE ELECTRICAL APPARATUS
                             VARIED ELECTRICAL APPARATUS

	      Produs                                   Denumire / Caracteristici                                          Tip / Cod 

      Product                                Denomination/ Characteristics                                    Type/Code
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Priz` bipolar` dubl` pe tencuial` 

PBD-PT-CP
cu contact de protec\ie                                     N-01517

· Priza este destinat` conect`rii aparatelor electrocasnice la re\eaua de joas` tensiune a utilizatorilor casnici . Caracterisitici tehnice:

- Tensiunea maxim` de utilizare 250V~ 
- Curent nominal 16A

- Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.
· Condi\ii de func\ionare:

- Temperatura: -330 ….+550C

 - Umiditatea relativ` a aerului: max. 80% la 200C]i   

      max. 50% la+400C f`r` formare de condens.

- Nu este admis` utilizarea produsului [n medii cu  substan\e active chimic, cu pulberi conductoare electric sau gaze explozive


N - 442789











EXEMPLU DE COMAND~ :

  Priz` bipolar` dubl` pe tencuial`         PBD-PT-CP                               N – 01517                                

        cu contact de protec\ie
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